NEK 801:2024

Skjema Tillegg E - Demonteringsplan

|  |  |
| --- | --- |
| Oppgave | Utførende (ansvarlig) |
| **Ansvarsfordeling og forberedelse** |
| Ansvarlig for arbeid utpekes | Faglig ansvarlig |
| Demonteringsplan gjennomgås med de som skal utføre oppgavene | Ansvarlig for arbeid |
| Andre involverte informeres om demonteringsplanen | Ansvarlig for arbeid |
| **Stopp, frakobling og demontering** |
| Melde at anlegget vil gjøres spenningsløst | Ansvarlig for arbeid |
| Stopp av elektriske maskiner og utstyr | Instruert personell |
| Kontrollere at elektriske maskiner og utstyr er stoppet | Ansvarlig for arbeid |
| Legg ut sikringer fra ytterste forbruker og innover mot strømforsyning | Sakkyndig personell |
| Stopp/ frakobling av strømforsyning | Sakkyndig personell |
| Alle involverte informeres om at anlegget «nå er å anse som spenningsløst» | Ansvarlig for arbeid |
| Kabler kobles fra og kveiles opp, fra strømforsyning og utover mot ytterste forbruker | Instruert personell |
| Utjevningsforbindelser kobles fra og kveiles opp | Instruert personell |
| Jording kobles fra, f.eks. jordspyd og jordingsleder | Instruert personell |
| Enheter pakkes iht. pakningsplan |  |